0 f1 f2 0 0.25 0.5 0.75 signal [a.u.]

frequency