(Table 1)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Travel distance (cm) | Force (N) | TE (%) | RSD (%) | CE (%) | RSD (%) | n |
| 36\* | 7.5 | 97.4 ± 2.1 | 2.2 | 11.7 ± 4.0 | 34.0 | 9 |
| 12 | 7.5 | 98.5 ± 1.3 | 1.3 | 22.6 ± 3.4 | 15.2 | 4 |

\*3 passes of 12 cm each.