Magnitude [A.U.]

13C Calibration Standard

Sequence of FIDs

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 RF Pulse Width [ s]

Magnitude [A.U.]

Integral of FIDs^{90}

o - ^{13}C 180^o - ^{13}C

1H Calibration Standard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RF Pulse Width [ s]

90^o - ^1H

180^o - ^1H