b) a)

00 20 40 60 80 100 120 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

00 01 02 03 04 05 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

Swelling(%)

Time(h)

CP4-4 CP4-20 CP4-80

00 20 40 60 80 100 120 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

00 01 02 03 04 05 0

200

400

600

800

1000

1200

Swelling(%)

Time(h)

CP4-80 CP5-80 CP6-80