0 20 40 60 80 100 120 140 End-to-End delay (ms) 0

0.2

0.4

0.6

0.8

CDF