B A

0 5 10 15 20 0.0

0.1

0.2

Proportion

Max displacement (μm)

1.8±2.2 μm 0 2 4 6 0.0

0.1

0.2

Proportion

R_g (μm)

0.5±0.6 μm